**Nom du locataire**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **□ Analyse de risque**  **FAVORABLE** |  | **□ Analyse de risque**  **DÉFAVORABLE** |
| **Demande de dérogation  à la norme commune**  Cette analyse est un avis technique  d'un ingénieur. L'intégrité des structures  et la sécurité du public et des travailleurs  ne sont pas mises en cause par cette dérogation pour l’ensemble des structures de la duss. |  | **Demande de priorisation des travaux**  Des travaux sont nécessaires avant   que le locataire puisse s’installer  sur une ou plusieurs structures  de la duss. |
| **# DUSS :** *00001 et 00004* |  | **# DUSS :** *00002 et 00003* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **# DUSS[[1]](#footnote-1)** | **# Structure** | **Travaux à effectuer sur les structures avec analyse de risque défavorable** |
| *00002* | *P2/R218* | *Poteau endommagé, dangereux* |
| *00002* | *P2/R219* | *Poteau dangereux + Telco doit se baisser de 150 mm* |
| *00002* | *P2/R220* | *BT à remonter de 350 m* |
| *00003* | *P3/R401* | *Ajout d’ancre* |
| *00003* | *P3/R403* | *Poteau à remplacer* |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Nom de l’ingénieur |  |
| Signature et date |  |

1. Le document Analyse de risque peut contenir des informations pour plusieurs DUSS d’un même projet, à condition que les DUSS soient bien identifiées (il est permis que les numéros de DUSS soient ajoutés après la signature de l’ingénieur). / Le document doit être inséré dans chacune des DUSS concernées. / Le détail des structures pour lesquelles des travaux doivent être faits doivent être regroupés dans l’ordre séquentiel de la DUSS. [↑](#footnote-ref-1)